A. 배터리 장착

1. On-Off 스위치를 Off 위치에 놓습니다.

2. 배터리 덮개를 화살표 방향으로 밀어서 분리합니다.

3. ‘AA' 사이즈 배터리 네 개를 배터리칸에 표시된 극에 따라 넣고 덮개를 닫습니다.

4. On-Off 스위치를 On 위치에 놓습니다. 그러면 ‘윙’소리가 들릴 것입니다.

5. Ready 램프가 몇 초 안에 켜질 것입니다. 이제 플래시는 터질 준비가 되었습니다.

6. 테스트 버튼을 누릅니다, 그러면 플래시가 터질 것입니다. 장치를 며칠동안 사용하지 않았다면 이 시     험 발광을 두 번 정도 합니다.

7. 배터리가 약해지면, Ready 램프가 켜지는데 걸리는 시간이 길어집니다. Ready 램프가 30초 안에 켜     지지 않는다면, 네 개의 배터리를 모두 교체하십시오.

B. 카메라에 장착하기

1. 핫슈가 있는 카메라

이 플래시 장치는 핫슈 접점이 있기 때문에 카메라의 핫슈에 바로 장착할 수 있습니다. 카메라의 핫슈에 플래시 장치의 핫슈 접점부를 밀어 넣은 다음, 조임 나사를 반시계 방향으로 돌려 꽉 물릴 때까지 조여줍니다.

2. 핫슈가 없는 카메라

만약 카메라에 핫슈가 없다면, 전기적 연결을 위해 싱크로 코드를 사용하십시오.

싱크로 코드의 뾰족하게 생긴 한쪽 끝을 플래시의 소켓에 꽂은 다음 다른 끝을 카메라의 ‘X'표가 새겨진 연결부위에 꽂으십시오.

C. 줌헤드 설정

줌헤드는 카메라의 서로 다른 렌즈들에 맞추어 네 가지의 설정이 가능합니다.

줌헤드 설정	렌즈 초점 거리	적용 각도 (수직/수평)	가이드 넘버 (ASA 100m/ft)
			250 BAZ	320 BTZ
1. W(Wideangle)	35-45mm	45°/60°	22/77	28/91
2. N(Normal)	50-80mm	36°/48°	25/82	32/105
3. T1(Telephoto)	85-130mm	23°/31°	28/91	36/118
4. T2(Telephoto)	135-200mm	17°/23°	31/101	40/130

렌즈 초점 거리에 꼭 같게 맞추어서 줌헤드의 위치를 설정할 필요는 없습니다. 더 넓은 각을 사용하면 더 나은 결과물을 얻을 수 있습니다.

D. 자동 작동

이 플래시 장치는 사물에 반사된 빛을 측정하고, 적절한 노출을 위한 빛의 양을 결정하는 내부 센서를 가지고 있습니다. 여기에는 카메라의 렌즈 조리개를 위한 두 가지의 조리개치 설정이 있습니다. ‘빨강’은 더 넓은 범위를 위한 것이고, ‘파랑’은 더 먼 거리를 위한 것입니다.

1. 줌헤드를 카메라 렌즈 초점 거리에 따라 적절한 위치에 놓습니다.

2. 플래시 뒷면의 줌 설정 스위치를 움직여서 위에서 선택한 위치가 거리계의 왼쪽 끝에 보이도록 합니     다. (N,W,T1,T2)

3. 필름 감도 선택 스위치를 움직여 사용할 감도가 창에 보이도록 합니다.

4. ‘빨강’ 또는 ‘파랑’ 두 가지의 조리개치 중 하나를 선택하고 모드 스위치를 ‘빨강’ 또는 ‘파랑’에 맞춥     니다.

5. 선택된 조리개치에 따라 카메라의 조리개를 설정합니다.

6. 거리계는 필름 감도와 렌즈 조리개의 조합에 따른 최대 가능 거리를 지시하는 것입니다. 빨간 점과     파란 점 바로 위에 나타난 숫자는 각각의 모드에서의 조리개치를 나타내며, 빨간 선과 파란 선 위에     표시된 숫자는 역시 각각의 모드에서의 유효 거리를 나타냅니다.

예 : (‘N' , ASA 100에서)

		조리개	유효범위
250 BAZ	빨강	f2.8	1.5-9m	5-30ft
	파랑	f5.6	1-4.5m	3.3-15ft
320 BTZ	빨강	f2.8	1.2-11m	4-36ft
	파랑	f5.6	1-5.5m	3.3-18ft

E. 수동 작동

1. 자동 작동의 1항부터 3항까지 실시합니다.

2. 모드 선택 스위치를 수동(흰색) 위치에 놓습니다.

3. 카메라에서 피사체까지의 거리를 추정합니다. (보다 더 정확함을 원한다면 직접 측정합니다.)

4. 카메라에서 피사체까지의 거리를 거리계에서 찾아내어 카메라의 조리개를 그 거리에 맞추어 설정합     니다.

예 :

감도 ASA 100,

줌헤드 'N' 의 경우

카메라와 피사체간의 거리 : 4m

조리개치 : BAZ 250의 경우 f5.6 에서 f8 사이 (f5.6에서 더 나은 결과를 얻을 수 있음)

BTZ 320의 경우 f8

근처에 빛이 반사될 벽이 없는 실외나 넓은 실내에서 플래시를 이용한 사진을 촬영할 경우 지시된 것보다 더 넓게 조리개를 맞추어야 합니다. (1-2 단계정도)

F. 자동 체크 램프

사진을 찍기 전 플래시를 시험하고 자동 체크 램프 기능을 확인하십시오. 바운스 촬영에 큰 도움이 됩니다.

1. 모드 선택 스위치를 ‘빨강’ 또는 ‘파랑’ 위치에 놓습니다.

2. 플래시가 준비되면, 테스트 버튼을 누릅니다.

3. 만일 의도했던 조리개치와 피사체 거리가 필름 감도와 함께 적절한 것이었다면 녹색 OK 램프가 들     어올 것입니다.

Note : 자동 체크 램프는 모드 선택 스위치의 설정에 있어서 두 가지의 자동 설정에서만 유효하고 수동         모드에서는 유효하지 않습니다.

G. 바운스 플래시

플래시 헤드는 원하는 바운스 플래시 촬영을 할 수 있도록 수직으로 95° (위로 90°, 아래로 5°), 그리고 수평으로 330° 회전합니다. 바운스 플래시는 부드럽고 만족스러운 빛을 제공할 뿐만 아니라 색상 면에서도 채도를 개선시킬 수 있습니다.

1. 사진을 찍기 전, 정확한 노출값을 구할 수 있다면 자동 체크 램프 기능을 사용하십시오. 만일 녹색      램프가 시험 발광 후 바로 들어오지 않는다면, 피사체와의 거리를 좁히거나 자동 설정을 ‘빨강’ 위치     로 바꾸십시오.

2. 수동 모드에서 바운스 플래시를 이용한 사진을 찍을 때에는 조리개를 지시된 것보다 1단계나 2단계     더 열어 주십시오.

주의사항

1. 플래시를 사용하지 않을 때에는 항상 스위치를 Off 위치에 놓습니다.

2. 장기간 사용하지 않을 경우에는 배터리를 분리해 둡니다.

3. 수리하기 위해 분해하지 마십시오. 고전압 회로를 포함하기 때문에 숙련된 기술자에 의해서만 다루     어져야 합니다.